**Requisitos**

**Requisitos Implementados:**

* R1 (AED: 0.5 / LP: 0.5)
* R2 (AED: 1.5 / LP: 1.5)
* R3 (AED: 1.0 / LP: 1.0)
* R4 (AED: 1.5 / LP; 1.5)
* R5 (AED: 1.5 / LP: 1.5)
* R6 (AED: 2.0 / LP: 1.5)
* R7 (AED: 2.0 / LP: 1.5)
* R8 (AED: 4.0 / LP: 4.0)
* R9 (AED: 4.0 / LP: 4.0)

**Requisitos Parcialmente Implementados:**

* R10 (AED: 2.0 / LP: 2.0)  
  (Dificuldades na implementação das funções de leitura/input de ficheiros)
* R11 (AED: 0.0 / LP: 1.5)  
  (Dificuldades na implementação das funções de leitura/input de ficheiros)